|  |
| --- |
| C:\Users\frantsuzov\Desktop\Работа Qtech\Retail\PLC\Qpline-200S\zOther\Images\200-small.png |
| **QPLA-200S**  Power Line Communication Adapter |

# Описание

|  |  |
| --- | --- |
| **QPLA-200S** – это отличное решение, которое может использоваться для расширения Вашей сети. Использование адаптеров в домашней сети позволяют создать устойчивое соединение между собой сетевых устройств, находящиеся на удалении друг от друга, без необходимости прокладки дополнительного Ethernet кабеля. Обеспечивая скорость приема/передачи данных до 200 Мбит/с.  Пара PLC адаптеров простым способом позволяют подключить домашние компьютеры к сети Интернет и обеспечить качество передачи данных для различных сервисов операторов связи (включая HD IPTV).  Адаптер имеет встроенную розетку 250В 16 А, что позволит Вам подключить к адаптеру другие устройства. При этом адаптер фильтрует помехи от подключенного устройства, которые могут помешать его работе. | **Интерфейсы**   * x1 10/100 Ethernet Base-T * IEEE 1901 и HomePlugAV1 compliant * Проходная розетка * Кнопка Security/Reset   **Типы подключения**   * Bridge (мост) * До 8-ми устройств в одной сети * До 4-х STB приставок   **Тип модуляции**   * 1024/256/64/16/8—QAM, QPSK, BPSK, ROBO * Диапазон частот от 2 МГц до 30 МГц   **Сетевые протоколы**   * IPv4 * IGMP Snooping, IGMP v1/2/3 * IP multicast, QoS   **Безопасность**   * 128-bit AES шифрование   **Управление**   * Утилита настройки (Win 7/8/10) * TR-069   **Физические параметры**   * Питание 100 ~ 240В @ 50/60 Гц * Проходная розетка 250В 16А * Относительная влажность 8-95% * Эксплуатация 0° - 40° C * Размер 105 (д) – 56 (ш) – 37 (в) |