|  |
| --- |
| C:\Users\frantsuzov\Desktop\Работа Qtech\Retail\PLC\Qpline-200S\zOther\Images\200-small.png |
| **QPLA-200S**Power Line Communication Adapter |

# Описание

|  |  |
| --- | --- |
| **QPLA-200S** – это отличное решение, которое может использоваться для расширения Вашей сети. Использование адаптеров в домашней сети позволяют создать устойчивое соединение между собой сетевых устройств, находящиеся на удалении друг от друга, без необходимости прокладки дополнительного Ethernet кабеля. Обеспечивая скорость приема/передачи данных до 200 Мбит/с. Пара PLC адаптеров простым способом позволяют подключить домашние компьютеры к сети Интернет и обеспечить качество передачи данных для различных сервисов операторов связи (включая HD IPTV).Адаптер имеет встроенную розетку 250В 16 А, что позволит Вам подключить к адаптеру другие устройства. При этом адаптер фильтрует помехи от подключенного устройства, которые могут помешать его работе. | **Интерфейсы*** x1 10/100 Ethernet Base-T
* IEEE 1901 и HomePlugAV1 compliant
* Проходная розетка
* Кнопка Security/Reset

**Типы подключения*** Bridge (мост)
* До 8-ми устройств в одной сети
* До 4-х STB приставок

**Тип модуляции*** 1024/256/64/16/8—QAM, QPSK, BPSK, ROBO
* Диапазон частот от 2 МГц до 30 МГц

**Сетевые протоколы*** IPv4
* IGMP Snooping, IGMP v1/2/3
* IP multicast, QoS

**Безопасность*** 128-bit AES шифрование

**Управление*** Утилита настройки (Win 7/8/10)
* TR-069

**Физические параметры*** Питание 100 ~ 240В @ 50/60 Гц
* Проходная розетка 250В 16А
* Относительная влажность 8-95%
* Эксплуатация 0° - 40° C
* Размер 105 (д) – 56 (ш) – 37 (в)
 |