|  |
| --- |
| C:\Users\CPE\Desktop\Ввод в линейку\Allwin ZA12\2.png |
| **QBR-1241WU v2**Беспроводной домашний маршрутизатор |

# Описание

|  |  |
| --- | --- |
| **QBR-1241WU v2** – это современный беспроводной домашний маршрутизатор с поддержкой стандарта Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n). Две внутренние антенны (2T2R) позволяют осуществить пропускную способность стандарта 802.11n в диапазоне частот 2.4 ГГц при работе с совместимым оборудованием до 300 Мбит/с.Встроенные голосовые порты (FXS) позволяют подключить к оборудованию один или два телефонных аппарата, что дает возможность совершать звонки через Интернет, используя общеизвестный протокол передачи данных SIP.Наличие USB порта позволяет подключить различные периферийные устройства, такие как принтер или устройства хранения данных.Опция IPTV и VoIP Bridge предоставляет возможность использования дополнительных сервисов провайдера, таких как домашнее телевидение и IP телефония. | **Интерфейсы*** x4 LAN 10/100 Мбит/с
* x1 WAN 10/100 Мбит/с
* x2 FXS порта
* x2 Внутренние антенны (2 dBi)
* x1 USB 2.0
* Кнопка Reset

**Типы подключения*** PPPoE, Static IP, DHCP, L2TP/PPTP

**Сетевые протоколы*** UDP, TCP, NAT, BOOTP, TFTP, FTP, HTTP, TELNET, IEEE 802.3/ IEEE 802.3u
* Поддержка: SNMP, SNTP, HTTP, FTP,

NAT, DNS, uPnP, DDNS* Virtual Server, Port mapping, ALG, Static routing table

**Телефония*** G.711/G.723.1/G.726/G.729a/G.729b
* SIP & H.323

**Беспроводная сеть*** IEEE802.11 b/g/n
* Диапазон частот 2.4 ГГц
* WDS
* MIMO 2x2

**Управление*** HTTP/HTTPs
* TR-069

**Размеры и вес*** 148 x 85 x 23 мм (Д/Ш/В)
* 146 г

**Внешний источник питания*** Питание входное 12В / 1А
 |