|  |
| --- |
| C:\Users\CPE\Desktop\Ввод в линейку\QBR-3041WU-AC4 (BaudTec)\QBR-3041WU-AC4.png |
| QBR-3041WU-AC4Беспроводной домашний маршрутизатор |

# Описание

|  |  |
| --- | --- |
| **QBR-3041WU-AC4** – это современный беспроводной домашний маршрутизатор с поддержкой стандарта Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n/ac). Четыре внутренние антенны (3T4R) позволяют осуществить пропускную способность в диапазоне частот 2.4 ГГц до 600 Мбит/с и в диапазоне частот 5 ГГц до 1800Мбит. Функция родительского контроля позволяет составлять расписание, когда WIFI сеть доступна для подключения, а также ограничивать детей от посещения нежелательных сайтов.Поддержка множественных виртуальныхWi-Fi сетей обеспечивает безопасный изащищенный гостевой доступ к домашнейили офисной сети.Наличие USB порта позволяет подключить различные периферийные устройства, такие как принтер или устройства хранения данных. | **Интерфейсы*** x4 LAN 10/100/1000 Мбит/с
* x1 WAN 10/100/1000 Мбит/с
* x4 Внутренние антенны
* x1 WPS
* x1 USB
* Кнопка вкл./откл. WiFi
* Кнопка Reset, Power

**Типы подключения*** PPPoE, Static IP, DHCP

**Сетевые протоколы*** IGMP snooping, proxy
* IPv4/IPv6 dual stacks
* VPN pass through

**Беспроводная сеть*** IEEE802.11 b/g/n/ac
* Диапазон частот 2.4 ГГц и 5ГГц
* 64/128-bits WEP, WPA,WPA2, WPS
* MIMO 3x4 до 600Мбит/c (802.11n)
* MIMO 3x4 до 1800Мбит/c (802.11ac)
* Multi-SSID

**Управление*** HTTP
* TR-069

**Внешний источник питания*** Питание входное 12В / 1А
 |