|  |
| --- |
| C:\Users\CPE\Desktop\Ввод в линейку\QBR-3041WU-AC4 (BaudTec)\QBR-3041WU-AC4.png |
| QBR-3041WU-AC4  Беспроводной домашний маршрутизатор |

# Описание

|  |  |
| --- | --- |
| **QBR-3041WU-AC4** – это современный беспроводной домашний маршрутизатор с поддержкой стандарта Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n/ac). Четыре внутренние антенны (3T4R) позволяют осуществить пропускную способность в диапазоне частот 2.4 ГГц до 600 Мбит/с и в диапазоне частот 5 ГГц до 1800Мбит.  Функция родительского контроля позволяет составлять расписание, когда WIFI сеть доступна для подключения, а также ограничивать детей от посещения нежелательных сайтов.  Поддержка множественных виртуальных  Wi-Fi сетей обеспечивает безопасный и  защищенный гостевой доступ к домашней  или офисной сети.  Наличие USB порта позволяет подключить различные периферийные устройства, такие как принтер или устройства хранения данных. | **Интерфейсы**   * x4 LAN 10/100/1000 Мбит/с * x1 WAN 10/100/1000 Мбит/с * x4 Внутренние антенны * x1 WPS * x1 USB * Кнопка вкл./откл. WiFi * Кнопка Reset, Power   **Типы подключения**   * PPPoE, Static IP, DHCP   **Сетевые протоколы**   * IGMP snooping, proxy * IPv4/IPv6 dual stacks * VPN pass through   **Беспроводная сеть**   * IEEE802.11 b/g/n/ac * Диапазон частот 2.4 ГГц и 5ГГц * 64/128-bits WEP, WPA,WPA2, WPS * MIMO 3x4 до 600Мбит/c (802.11n) * MIMO 3x4 до 1800Мбит/c (802.11ac) * Multi-SSID   **Управление**   * HTTP * TR-069   **Внешний источник питания**   * Питание входное 12В / 1А |