# **ВНИМАНИЕ!**

**1. После полной прошивки и сброса по питанию возможна потеря доступа к IPMI, для восстановления доступа не обходимо восстановить IP-адрес в *BIOS 🡪 Server MGMT 🡪 BMC Network Configuration***

**2. Осуществлять сброс по питанию только после прошивки ВСЕХ компонентов.**


# **Инструкция по прошивке BIOS через SHELL**

Для прошивки BIOS через SHELL необходимо иметь на флешке файл прошивки с расширением **.BIN/.ima** и файл с расширением **.efi**

1. Зайти в SHELL перейти в директорию флешки, прописав команду “fs0:”
2. Находясь в этой директории вывести на экран содержимое флешки: “ls”
3. С помощью клавиши Tab выбрать нужные нам файлы для прошивки и ввести ключи, команда выглядит следующим образом:

BIOSUP.efi XXXXXXXXX.BIN /P /B /N /X

Нажать **Enter**



Дождаться сообщения о успешном завершении, перейти к прошивке ВМС.

# **Инструкция по прошивке BMC через SHELL**

Для прошивки BMC через SHELL необходимо иметь на флешке файл прошивки с расширением **.BIN/.ima** и файл с расширением **.efi**

1. Зайти в SHELL перейти в директорию флешки, прописав команду “fs0:”
2. Находясь в этой директории вывести на экран содержимое флешки: “ls”
3. С помощью клавиши Tab выбрать нужные файлы для прошивки, команда выглядит следующим образом: BMCUP.efi -s ВМС-XXXXXX.BIN

Нажать **Enter**

Дождаться сообщения о успешном завершении, сбросить по питанию чтобы изменения вступили в силу.