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Коммутаторы QSW-2900.

Коммутаторы QSW-2900 являются интеллектуальными устройствами второго уровня и обладают модульной архитектурой с расширенными функциями обеспечения качества обслуживания и управления ACL. Выполнены на многофункциональных чипах ASIC, что дает возможность гибкой приоретизации и класиификации трафика согласно ACL, реализации QoS и управления пользователями. Коммутаторы серии QSW-2900 предназначены для использования в корпоративных сетях для внедрения QoS и сетевой безопасности.

Описание:

(Высокоскоростная  матрица коммутации  

Коммутаторы серии 2900 обладают скоростью коммутации от 16Гб/c до 19Гб/c и  комплектуются буфером на 32МБ для обеспечения коммутации на уровне 2 и 3. На аппаратном уровне распознаются сервисные потоки от 2 до 7 уровня. Скорость передачи пакетов 6.55Мп/c.  Все интерфейсы независимо осуществляют функции фильтрации, просмотра, управления и контроля потоками.

(  Высокая отказоустойчивость

Серия QSW-2900 поддерживает протокол STP 802.1d, и его скоростную версию RSTP 802.1w и MSTP 802.1s. Поддержка защиты от широковещательных  штормов для обеспечения устойчивости сети оператора.

( Безопасность

Поддерживается протокол 802.1x. Для обеспечения надежной защиты могут применяться различные комбинации привязки на основе MAC адресов, IP адреса, VLAN и интерфейса. Так же коммутатор поддерживает стратегии доступа на основе ACL для обеспечения надежного контроля доступа к сети.

(  Широкие возможности по обеспечению качества обслуживания (QoS)

Коммутаторы обеспечивают обработку потоков на основе  тегов Diffserv для приложений уровней 2-7. Коммутатор запоминает маршрут не назначенных потоков с метками Diffserv и в дальнейшем направляет их по MAC, IP адресам для уменьшения коллизий в сети. Обеспечивается приоритезация трафика на основе списков ACL, обработка фреймов по приоритету 802.1P.
· Удобство эксплуатации

Поддерживает сконфигурированные настройки  для портов ввода/вывода и может быстро восстанавливать копии сетевой конфигурации. Коммутатор поддерживает протокол Syslog, а так же может быть настроен так, что бы управление было возможно  только с определенного VLAN или IP адреса. 

	Описание\модель
	QSW-2900-24F
	QSW-2900-24T

	Фиксированные интерфейсы
	нет
	24 10/100M TX

	Слоты 
расширения
	3 слота расширения  8×FE

2 слота расширения FE/GE 
	2 слота расширения FE/GE

	Модули
 расширения
	8FE-TX

8FE-SM-LH25

8FE-SM-S1310/1550

8FE-SM-S1550/1310
	

	Модули расширения
	1FE-SM-SC   

1FE-SM-S1310/1550-LH20

1FE-SM-S1550/1310-LH20

1FE-TX

1GE-LX-SC-G

1GE-TX

1GE-SFP

	Размер
	440мм * 360мм* 44мм
	440мм * 160мм * 44мм

	Вес
	<4Кг
	<2,5Кг

	Параметры электропитания
	AC 176…265V, 47…63Гц

DC -36…-72V

	      Потребляемая мощность
	<60 Ватт
	<25 Ватт

	Условия 

эксплуатации
	Температура-15~55С .Влажность 5~95% (без конденсата)


	Функции\модель
	QSW-2900-24F
	QSW-2900-24T

	Коммутационная фабрика
	19.2 Гб/c
	19.2 Гб/c

	Метод передачи
	Storage transmit

Поддержка Jumbo  фреймов 9K
	Storage transmit

Поддержка Jumbo  фреймов 9K

	Скорость пересылки пакетов
	6.55Мп/с
	6.55Мп/с

	Размер буфера
	32Mб
	32Mб

	Размер таблицы МAC адресов
	9K Mac адресов

Поддержка blackhole MAC адресов
	9K Mac адресов

Поддержка blackhole MAC адресов

	VLAN
	Поддержка VLAN на интерфейсе;

Поддержка 4K 802.1Q VLAN и VLAN Trunk;

Расширенные VLAN (QinQ);

Поддержка PVLAN для изоляции интерфейсов и экономии публичных VLAN ресурсов;

Поддержка GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) и обеспечение авторегистрации  VLAN;

Поддержка VLAN на основе интерфейса и 801.1Q в одно и тоже время.

	Функции по работе с широковещательным трафиком
	Поддержка IGMP snooping v1/v2/v3, IGMP Policy+Fast leave, контроль  до 1K/1K/256  широковещательных групп  (в соответствии с моделью)

2900 поддерживает cross VLAN multicast copy.

	Qos/ACL
	Поддержка стандартных и расширенных ACL, и до  1000  регулирований потоков могут быть активны  в одно время. Поддержка CAR,  ограничение скорости на интерфейсах FE/GE с шагом 64Кбит/c  и 1Мбит/c соответственно;
Каждый порт поддерживает до 8 очередей и стандарты PQ и WRR;
Поддержка  802.1P, DSCP/TOS приоритетов и их перемаркировку.

	Spanning-tree
	STP/RSTP/MSTP

	Объединения интерфейсов
	Поддерживает статическое и  динамическое LACP объединение;

Всего  13 групп, 12 интерфейсов в группе 
	Поддерживает статическое и  динамическое LACP объединение;

Всего  6 групп, 8 интерфейсов в группе

	Зеркалирование
	Зеркалирование интерфейсов и потоков

	Контроль скорости
	64 Кбит/c
	64 Кбит/c

	Безопасность
	Поддержка 802.1x и AAA/Radius аутентификации;

Поддержка SSHv2;

Поддержка фильтрации потоков на основе ACL; 

Поддержка контроля широковещательных сообщений;

Поддержка логов данных и  протокола Syslog;

Поддержка различной привязки IP адреса, VLAN ID, MAC адреса и интерфейса;

Поддержка правил безопасности управления и конфигурацию IP адрес и вход по Telnet и механизм паролей;

Поддержка различных вариантов защиты от атак «отказ в обслуживании (такие как атаки ARP, атаки Synflood, Smurf  атаки и ICMP атаки), ARP монитор, атаки worm и  worm blaster.

	Отказоустойчивость
	Поддержка LACP loading balancing;

	Управление
	Поддержка режима командной строки (CLI);

Удаленное управление с помощью Telnet;

Возможность конфигурации с консоли;

Поддержка SNMP (Simple Network Management Protocol) v1/v2/v3;

Поддержка RMON (Remote Monitoring) 1, 2, 3, 9 группы MIB; 

Поддержка системы управления NView;

Поддержка системных логов;

Поддержка классификации оповещений об ошибках;

Поддержка отладки и ее вывод; 

Поддержка Ping и Traceroute;

Поддержка протокола LLDP;

S2900TF поддерживает VCT virtual circuitry test 


