Соответствие моделей и DevType для коммутаторов QSW-8200

1)Для того, что бы узнать device ID необходимо выполнить команду (искомое значение выделено красным):

QSW-8200-28F>sho ven

NAME LEN VALUE

------------ ----- ------------------------------

SwitchName 12 QSW-8200-28F

VersionPre 0

VendNameEn 9 QTECH LLC

VendNameBr 9 QTECH LLC

VendWWW 20 http://www.qtech.ru/

VendLocate 43 Russia, Moscow, Novozavodskaya st 18, bld 1

CopyRight 31 Copyright (C) 2011 by QTECH LLC

VendContact 12 www.qtech.ru

WebLogo 2641

WebLogin 44384

WebFacebd 12701

WebBG 12701

WebLang 2 en

VendorOid 17 1.3.6.1.4.1.27514

DeviceOid 26 1.3.6.1.4.1.27514.1.1.2.53

KeyNeed 4 0

BaseMac 6 00 1f ce 10 b0 00

CliStyle 3 0

HsrpNeed 4 0

DevType(ID) 4 184

ChassisCard 0

FileVersion 8 10.2.157

IMGPrefix 0

RomPrefix 0

HardWarePre 0

Prompt 0

UserName 0

PassWord 0

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2) Соответствие моделей и DEV ID

|  |  |
| --- | --- |
| 8200\_28T-AC | 156 |
| 8200\_52T\_POE-AC-DC | 159 |
| 8200\_28T\_POE-AC-DC | 157 |
| 8200\_52T-AC | 158 |
| 8200\_28T-AC-DC | 166 |
| 8200\_52T-AC-DC | 168 |
| 8200\_28T-AC R2 | 178 |
| 8200\_28T-AC-DC R2 | 179 |
| 8200\_28T\_POE-AC-DC R2 | 180 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 8200\_28T-AC R3.5 | 186 | | 8200\_28T-AC-DC R3.5 | 187 | | 8200\_52T-AC R3.5 | 188 | | 8200\_52T-AC-DC R3.5 | 189 | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 8200\_28F-AC-DC R2 | 190 |
| 8200\_28F-AC | 191 |

|  |  |
| --- | --- |
| 8200\_28F-AC-DC | 184 |
| 8200\_52F-AC-DC | 185 |