Внимание: Обновление данного софта можно проводить через WEB интерфес, при условии, что ранее было обновление на версию 22102014 .

V2.4.7\_22102014

Внимание: При обновлении со старой версии ПО на новую, конфигурация устройства не сохраняется.

**Процедура обновления firemware QVI-2102v.3 , QBR-1240**

**1.** Запустить TFTP клиент и в режиме BINARY послать файл на адрес 192.168.1.6

2. Включить питание устройства и в течении 6 секунд нажать кнопку Reset.

**3.** Подключить ПК к LAN порту устройства. Настроить статически адрес 192.168.1.100/24

****

 4. Дождаться загрузки ПО .

5. После получения адреса на ПК, открыть telnet и зайти на консоль - 192.168.1.1

6. Логин qtech, пароль qtechsupport

7. Сбросить в дефолт устройство: flash default и flash default-sw, затем reboot

8. Зайти на устройство по веб с логином и паролем engineer/supp@rt! .

9. Во вкладке Management- Status в поле **Equipment Serial Number** ввести серийный адрес устройства и нажать кнопку **Set Serial.**



10. После перезагрузки устройства будут восстановлены заводские mac адреса и серийный номер устройства.