|  |
| --- |
| C:\Users\CPE\Desktop\Ввод в линейку\QPLA-1231\QPLA-1231.png |
| QPLA-1231  **Гигабитный 3-х портовый PLC адаптер со встроенной розеткой** |

# Описание

|  |  |
| --- | --- |
| **QPLA-1231** – это отличное решение, которое может использоваться для расширения Вашей сети. Использование адаптеров c тремя гигабитными портами в домашней сети позволяет создать устойчивое соединение между сетевыми устройствами, находящиеся на удалении друг от друга, без необходимости прокладки дополнительного Ethernet кабеля. Обеспечивая скорость приема/передачи данных до 1000 Мбит/с.  Пара PLC адаптеров простым способом позволяют подключить домашние компьютеры к сети Интернет и обеспечить качество передачи данных для различных сервисов операторов связи (включая HD IPTV).  Адаптер имеет проходную розетку 220В / 16А, что позволит Вам подключить к адаптеру другие устройства. При этом адаптер фильтрует помехи от подключенного устройства, которые могут помешать его работе. | **Аппаратные функции**   * 3 x 10/100/1000 Ethernet Base-T * 1 x Проходная розетка * RAM 128MB DDR3 * ROM 4MB * Кнопка Pair/Reset * Диапазон частот 2 ~67.5 МГц * Индикация: Power, PLC, Ethernet   **Программные функции**   * 128-bit AES шифрование * Дальность: 300 метров * IEEE 1901, IEEE 1905.1, HomePlugAV, HomePlug AV2, IEEE 802.3i, IEEE802.3u, IEEE 802.3ab   **Физические параметры**   * Питание: 100 ~ 240В @ 50/60 Гц * Относительная влажность: 10 ~ 90% * Эксплуатация: 0° ~ 25° C * Размер (мм): 135 (д) x 75 (ш) x 41.5 (в) |