|  |
| --- |
| C:\Users\CPE\Desktop\Ввод в линейку\QBR-1031W (Tenda)\1 (1).png |
| **QBR-1031W**  Беспроводной домашний маршрутизатор |

# Описание

|  |  |
| --- | --- |
| **QBR-1031W** – это современный беспроводной домашний маршрутизатор с поддержкой стандарта Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n). Две внешние антенны позволяют осуществить пропускную способность стандарта 802.11n в диапазоне частот 2.4 ГГц при работе с совместимым оборудованием до 300 Мбит/с.  Роутер обладает довольно маленькими размерами 127 x 90 x 26 мм, что позволяет размещать его в разных местах, не занимая много полезного пространства. Так же устройство можно разместить на стене.  Устройство обладает удобным интерфейсом, который облегчит его настройку и даже новички смогут легко настроить интернет соединение, используя мастер настроек.  Программное обеспечение маршрутизатора  оптимизировано для онлайн игр,  мультимедиа и высокоскоростного доступа в  Интернет. | **Интерфейсы**   * X3 LAN 10/100 Мбит/с * x1 WAN 10/100 Мбит/с * x2 Внешние антенны (5 dBi) * Кнопка Reset/WPS   **Типы подключения**   * PPPoE, Static IP, DHCP, L2TP,PPTP   **Сетевые протоколы**   * Поддержка: DDNS, Bandwidth Control, Mac Address Clone, Remote Web Management, System Log * VPN Pass-Through: PPTP, L2TP   **Безопасность**   * Фильтрация по IP, Mac, Websites * Port Forwarding * DMZ   **Беспроводная сеть**   * IEEE802.11 b/g/n * Диапазон частот 2.4 ГГц * 64/128bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS support * AP, WISP, WDS Bridge   **Размер**   * 127 x 90 x 26 мм (Д/Ш/В) |