Инструкция по установке драйвера для 1Gbe Ethernet Intel i211 под управлением ОС Windows

1. После входа в ОС перейти в Панель управления
2. Обновление и безопасность
3. Восстановление
4. Нажимаем «Перезагрузить сейчас». В окне, отображенном ниже выбрать «Поиск и устранение неисправностей»
5. Далее выбираем «Параметры загрузки»
6. В открывшемся окне нажимаем кнопку «Перезагрузить». Ожидаем появления окна, отображенного ниже, и выбираем «Отключение обязательной проверки подписи драйверов»
7. Ожидаем загрузки ОС и переходим в диспетчер устройств. В диспетчере находим неопределенные Ethernet-контроллеры, кликаем правой кнопкой мыши и проводим обновление драйверов. Далее выбираем «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере»
8. Указываем путь к файлам драйверов
9. При появлении сообщения о невозможности проверки издателя этих драйверов выбрать «Все равно установить этот драйвер». Операцию установки драйверов проводить для всех неопределенных Ethernet-контроллеров